Curitibanos, 07 de Maio de 2021.

**OBSERVAÇÕES**

1. A quantidade estimada no ITEM constitui-se em previsão, não estando a CONTRATANTE obrigada a contratação e consumo em sua totalidade e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de indenização.
2. A entrega e a instalação dos equipamentos será por conta da contratada. Dentro dos horários de expediente de trabalha do local a ser instalado, a contratante deverá consultar os horários com a secretaria indicada ou direto na Prefeitura Municipal de Curitibanos.
3. Será aceite somente computador tipo ALL IN ONE com todo o seu Hardware embutido na própria carcaça do "Monitor". Não será aceite Monitores com microcomputadores compactos ou tipo "TINY" acoplados na sua carcaça. **Somente será aceite equipamentos do tipo "ALL IN ONE".**
4. A garantia dos equipamentos a ser instalado será: 1 ano. Para o atendimento da garantia: Prazo do primeiro atendimento quando for solicitado: 24 horas. Prazo para resolução do problema 3 dias uteis. Precisando de mais prazo para solucionar o defeito pelo fabricante deverá ser solicitado e indicado o tempo mínimo por e-mail, esta solicitação deverá ocorrer dentre o prazo dos 3 dias uteis. A empresa devera fornecer um canal direto com a contratante para poder abrir os chamados dentro da garantia, podendo ser por e-mail. A contratada ficará responsável pela retirada e a devolução do equipamento com defeito incluindo backup dos arquivos contido naquele equipamento e a reinstalação e a configuração dos aplicativos, sem gerar ônus a contratante.
5. INFORMÁTICA portaria 794/2019.

**LOTE 1**

**ITEM 1:** Computador AIO, mínimo de 23” , memória 8GB(2x4GB) DDR4-2400MHz, SSD M.2 mínimo 480GB, pivotante e rotação.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA:**

Tela 23,8 " LED full HD de igual ou superior qualidade e tamanho; Espessura máxima do equipamento 6,2 cm**;** **Processador:** Número de núcleos 6; Nº de threads 12; Frequência mínima baseada em processador: 2.30 GHz; Frequência turbo mínima 3.60 GHz; mínimo Cache 9 MB Smart Cache; Processador de referência: "Intel Core i5-9400" de igual ou superior qualidade; Litografia entre 14 nm a 7 nm; Gráficos do processador: Gráficos "UHD 630" de igual ou superior qualidade; Suporte para 4K, 60Hz; Resolução máxima (HDMI 1.4) 4096x2304 - 24Hz; Resolução máxima (DP) 4096x2304 - 60Hz; Resolução máxima (eDP - tela plana integrada) 4096x2304@60Hz; Suporte para DirectX 12; Suporte para OpenGL 4.5; Quick Sync Video; Nº de monitores aceitos 3; **Placa Mae:** chipset compativel com o processador a ser oferecido no ALL IN ONE; minimo de 2×DDR4 SO-DIMM ; minimo de 2 x SATA 3 6GB; minimo de 1 x M.2 SLOT; minimo de 4 x USB 3.0; minimo de 1 X RJ45(Gigabyte LAN); Minimo de 1 X Saida para outros monitores(HDMI/DVI/DP); Audio : Audio Out Jack; Wireless: Bluetooth, WIFI; **Memoria Ram:** 8GB(2x4GB) DDR4-2400MHz dual channel; **Armazenamento: SSD M.2 mínimo** 480 GB; **Estrutural e Designer:** Base de apoio do ALL IN ONE peça feita com aço inox e acabamento em plástico de alta qualidade na cor preta, local para passagem de cabos que serão interligados ao ALL IN ONE. Sistema do suporte pivotante com rotação de até 90° para ambos os sentidos. Sistema de rotação entre a base de apoio e a haste que interliga o ALL IN ONE com rotação de campo de visão de mínimo de 120° até 180°. Ajuste de inclinação do ALL IN ONE. Ajuste de altura entre a base de apoio e a parte inferior frontal do ALL IN ONE. Suporte de conexão do ALL IN ONE a sua base de sustentação(haste com sistema pivotante e de inclinação com ajuste de altura) deverão ser parafusados na tampa traseira com no mín. 2 x parafuso e sistema de trava de fácil remoção ou 4 x parafuso de fácil acesso e remoção discretamente e se envolvendo ao designer da carcaça. WEB CAM retrátil na parte central superior do ALL IN ONE. 2 x Entrada de USB 2.0 ou superior na parte lateral do ALL IN ONE; 2 x Alto Falantes embutidos ao designer do ALL IN ONE na parte traseira. 1 x Mni-Microfone embutido na carcaça para utilização como captura da voz(Podendo ser embutido junto ao sistema retrátil da WEB CAM). **Parte traseira do equipamento**: mínimo 4xUSB 3.0 ou superior; minimo 1 x HDMI/DP/DVI(Saida); 1 x RJ45(GIGABYTE LAN); mínimo 1 x Back Panel Audio Connectors; 1 Entrada de fonte; O Back Panel deverá ter sua face voltado para a base do suporte do pé ou para as laterais ou sua face ser direto na tampa traseira do ALL IN ONE, em designer embutidos e discreto com fácil acesso para as conexões. Tampa traseira envolvente ao designer do equipamento, com fácil acesso para remoção e acesso ao interior. Peça em designer único e minimalista. **Fonte externa:** compacta e com tensão de entrada AC: Bivolt ou Fullranger, padrão ABNT 2P+1T. Todo o designer e material a ser utilizado devera se discreto e de alta qualidade. O ALL IN ONE deverá vir com teclado padrão abnt2 na cor preto (Modelo de referência: SK6620); mouse 3 botões, mín. 1000dpi e cabo 1,5m. Itens inclusos: Cabo de energia, fonte de alimentação, manuais e drivers. Deverá ser entregue em embalagem padrão do fabricante, devidamente acondicionado.

**ITEM 2:** Pacote Microsoft office Home&Business 2019-32/64 bits (compra única) licença perpétua.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA:**

**Descrição**: Office Home&Business 2019-32/64 bits (compra única)licença perpetua. Mídia com instalação completa das versões do Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenote para windows. dispositivos por licença: 1 pc, TIPO FPP.

**ITEM 3:** Sistema operacional Windows 10 pro português 64bits.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA:**

Idioma: Português; Tipo de licença: OEM PACK, Família Windows 10 PRO, Versão Professional: 64-bits; **Conteúdo da Embalagem:**1X Key Licença Holográfica.